| Earth Observation Mission CFI Software DataHandling Software User Manual for JAVA |

### - s -

- satAttitude : EECFI.SdfRec
- satellite : EECFI.StarTrackerConfFile
- satId : EECFI.FileInfo
- satNomAttitude : EECFI.SdfRec
- satNumber : EECFI.TleRec
- satRef : EECFI.AttFile
- scDragArea : EECFI.PropagPreciseConf
- scDragCoeff : EECFI.PropagPreciseConf
- scMass : EECFI.PropagPreciseConf
- scSrpArea : EECFI.PropagPreciseConf
- scSrpCoeff : EECFI.PropagPreciseConf
- sensingStart : EECFI.DorisHeader
- sensingStartTai : EECFI.DorisHeader
- sensingStop : EECFI.DorisHeader
- sensingStopTai : EECFI.DorisHeader
- sgaApFile : EECFI.PropagPreciseConf
- sgaF107File : EECFI.PropagPreciseConf
- sgaFlag : EECFI.PropagPreciseConf
- sinAmplitude : EECFI.MlstHarmonics
- slantRangeLeft : EECFI.Asar
- slantRangeRight : EECFI.Asar
- softwareVersion : EECFI.DorisHeader
- sourceRef : EECFI.AttFile
- southAlt : EECFI.DemConfFile
- sphDescriptor : EECFI.DorisHeader
- srpFlag : EECFI.PropagPreciseConf
- starDec : EECFI.StarRec
- starId : EECFI.StarRec
- starRa : EECFI.StarRec
- startLat : EECFI.DorisHeader
- startLong : EECFI.DorisHeader
- stateVectorSource : EECFI.DorisHeader
- stateVectorTime : EECFI.DorisHeader
- stationAlt : EECFI.StationRec
- stationId : EECFI.StationRec
- stationLat : EECFI.StationRec
- stationList : EECFI.StationFile
- stationLong : EECFI.StationRec
- status : EECFI.StarTracker
- step : EECFI.PropagPreciseConf
- stfName : EECFI.StfVhr
- stfPt : EECFI.StfRec
- stfRec : EECFI.StfFile
- stopLat : EECFI.DorisHeader
- stopLong : EECFI.DorisHeader
- strAttRot : EECFI.StarTrackerConfFile
- strId : EECFI.StarTrackerFile
- strLimit : EECFI.StarTrackerConfFile
- strRec : EECFI.StarTrackerFile
- surface : EECFI.ZoneRec
- swathDescription : EECFI.SdfRec
- swathGeom : EECFI.SdfRec
- swathId : EECFI.SdfRec
- swathPointType : EECFI.StfVhr
- swathRecType : EECFI.SdfRec
- swathType : EECFI.StfVhr