| Earth Observation Mission CFI Software Orbit Software User Manual |

### - a -

- absOrbit : EECFI::ANXExtra , EECFI::OrbitInfo , EECFI::OrbitalInfo
- acc : EECFI::StateVectorInfo
- anxInfo : EECFI::OsfRecords
- AnxLong : EECFI::RefOrbitInfo
- anxPos : EECFI::AnxInfo
- anxTai : EECFI::AnxInfo
- anxUt1 : EECFI::AnxInfo
- anxUtc : EECFI::AnxInfo
- anxVel : EECFI::AnxInfo

### - c -

- cycle : EECFI::OrbitInfo , EECFI::RelANXTime
- cycleLength : EECFI::RefOrbitInfo
- cycLength : EECFI::OrbitalInfo

### - d -

- driftMode : EECFI::RefOrbitInfo

### - g -

- gcLongitude : EECFI::GeoGeodCoord
- gdAltitude : EECFI::GeoGeodCoord
- gdLatitude : EECFI::GeoGeodCoord
- geodCoord : EECFI::GeoOrbitInfo
- geoOrbitInfo : EECFI::GeoOrbitInitData

### - i -

- inclination : EECFI::RefOrbitInfo

### - k -

- kepl : EECFI::AnxInfo

### - m -

- meanKep : EECFI::OrbitalInfo
- microseconds : EECFI::ANXTime , EECFI::RelANXTime
- missionInfo : EECFI::OsfRecords
- mlst : EECFI::RefOrbitInfo , EECFI::OrbitalInfo
- mlstDrift : EECFI::OrbitalInfo , EECFI::RefOrbitInfo
- mlstNonlinearDrift : EECFI::RefOrbitInfo
- modelDep : EECFI::StateVectorExtraInfo
- modelIndep : EECFI::StateVectorExtraInfo

### - n -

- nodalPeriod : EECFI::OrbitalInfo

### - o -

- orbit : EECFI::ANXTime , EECFI::RelANXTime
- oscKep : EECFI::OrbitalInfo

### - p -

- phase : EECFI::OrbitInfo
- phasing : EECFI::OrbitalInfo
- pos : EECFI::StateVectorInfo
- posAnx : EECFI::OrbitalInfo

### - r -

- refOrbitinfo : EECFI::OsfRecords
- relOrbit : EECFI::OrbitInfo
- repCycle : EECFI::RefOrbitInfo , EECFI::OrbitalInfo

### - s -

- seconds : EECFI::ANXTime , EECFI::RelANXTime
- start : EECFI::RelTimeSegment , EECFI::TimeSegment , EECFI::ValidityTime
- stop : EECFI::TimeSegment , EECFI::RelTimeSegment , EECFI::ValidityTime

### - t -

- tAnx : EECFI::ANXExtra
- timeRef : EECFI::ValidityTime
- tNod : EECFI::AnxInfo , EECFI::ANXExtra
- type : EECFI::GeoOrbitInitData

### - u -

- utcAnx : EECFI::OrbitalInfo

### - v -

- vel : EECFI::StateVectorInfo
- velAnx : EECFI::OrbitalInfo