| Earth Observation Mission CFI Software Pointing Software User Manual |

### - a -

- aberrCorrection : EECFI::StarTrackerAux
- ambFlag : EECFI::CsTra
- angles : EECFI::QuatPlusAnglesModel , EECFI::AttDataRec
- area : EECFI::DemIdConfig
- atmCrossed : EECFI::TargetIdData
- atmMaxAltStd : EECFI::AtmosIdData
- atmMaxAltUser : EECFI::AtmosIdData
- attData : EECFI::AttFileModel , EECFI::SatAttFileModel
- attitudeEF : EECFI::AttitudeData
- auxData : EECFI::SatAttFileModel
- az0Axis : EECFI::AzElDefinition
- az90Axis : EECFI::AzElDefinition
- azelDef : EECFI::CsTra
- azelFlag : EECFI::CsTra
- azElList : EECFI::AzimuthElevationList
- azimuth : EECFI::AzimuthElevation , EECFI::AzimuthElevationStrip
- azimuthElevationGrid : EECFI::InstrumentData
- azimuthElevationList : EECFI::InstrumentData
- azimuthElevationStrip : EECFI::InstrumentData
- azimuthRate : EECFI::AzimuthElevation

### - c -

- command : EECFI::DemIdConfig

### - d -

- dataSource : EECFI::DemInfo
- dataType : EECFI::AttFileModel , EECFI::SatAttFileModel
- demModel : EECFI::DemInfo
- deriv : EECFI::GenericTargetData , EECFI::ParDer , EECFI::CsTra

### - e -

- earth : EECFI::TargetIdData
- earthCrossed : EECFI::TargetIdData
- earthFlag : EECFI::TargetIdData
- el90Axis : EECFI::AzElDefinition
- elevation : EECFI::AzimuthElevation
- elevationRate : EECFI::AzimuthElevation
- exitAtmVector : EECFI::TargetIdData

### - f -

- fileModel : EECFI::AttFileModel , EECFI::SatAttFileModel
- freq : EECFI::GenericTargetData

### - g -

- genericData : EECFI::TargetIdData

### - i -

- inertialFrame : EECFI::AttFileModel , EECFI::SatAttFileModel , EECFI::QuatPlusAnglesModel , EECFI::QuatPlusMatrixModel
- iray : EECFI::GenericTargetData

### - l -

- latMax : EECFI::LatLonArea
- latMin : EECFI::LatLonArea
- lonMax : EECFI::LatLonArea
- lonMin : EECFI::LatLonArea
- los : EECFI::TargetIdData

### - m -

- m : EECFI::CsTra
- m2d : EECFI::CsTra
- maxAzimuth : EECFI::AzimuthElevationGrid
- maxCacheSize : EECFI::DemIdConfig
- maxElevation : EECFI::AzimuthElevationStrip , EECFI::AzimuthElevationGrid
- maxGap : EECFI::SatAttFileModel , EECFI::AttFileModel
- md : EECFI::CsTra
- minAzimuth : EECFI::AzimuthElevationGrid
- minElevation : EECFI::AzimuthElevationGrid , EECFI::AzimuthElevationStrip
- model : EECFI::AttitudeData

### - n -

- numLosTarget : EECFI::TargetOutput , EECFI::Target
- numUserTarget : EECFI::TargetOutput , EECFI::Target

### - o -

- offset : EECFI::AttitudeData

### - p -

- p : EECFI::ParDer
- p2d : EECFI::ParDer
- pd : EECFI::ParDer

### - q -

- quat : EECFI::QuatPlusMatrixModel , EECFI::QuatPlusAnglesModel
- quaternion : EECFI::AttDataRec

### - r -

- range : EECFI::TargetData
- reff : EECFI::CsTra
- refi : EECFI::CsTra
- rotMatrix : EECFI::QuatPlusMatrixModel

### - s -

- satMat : EECFI::AttitudeData
- satTarVector : EECFI::TargetData
- satVector : EECFI::GenericTargetData , EECFI::AttitudeData
- signalFrequency : EECFI::InstrumentData
- sourceFrame : EECFI::AttitudeData
- starTrId : EECFI::StarTrackerAux
- stepAzimuth : EECFI::AzimuthElevationGrid
- stepElevation : EECFI::AzimuthElevationGrid , EECFI::AzimuthElevationStrip
- strAttRot : EECFI::StarTrackerAux

### - t -

- targetFrame : EECFI::AttitudeData
- targetNumber : EECFI::TargetData
- tarSatVector : EECFI::TargetData
- tarVector : EECFI::TargetData
- time : EECFI::AttDataRec , EECFI::TargetData , EECFI::GenericTargetData
- timeRef : EECFI::GenericTargetData , EECFI::AttDataRec
- tmData : EECFI::SatAttFileModel
- type : EECFI::InstrumentData

### - u -

- user : EECFI::TargetIdData

### - v -

- v : EECFI::CsTra
- v2d : EECFI::CsTra
- valTime0 : EECFI::SatAttFileModel , EECFI::AttFileModel
- valTime1 : EECFI::SatAttFileModel , EECFI::AttFileModel
- vd : EECFI::CsTra

### - z -

- zTan : EECFI::TargetData