| Earth Observation Mission CFI Software DataHandling Software User Manual |

### - s -

- satAttitude : EECFI::SdfRec
- satellite : EECFI::StarTrackerConfFile
- satId : EECFI::FileInfo
- satNomAttitude : EECFI::SdfRec
- satNumber : EECFI::TleRec
- satRef : EECFI::AttFile
- scDragArea : EECFI::PropagPreciseConf
- scDragCoeff : EECFI::PropagPreciseConf
- scMass : EECFI::PropagPreciseConf
- scSrpArea : EECFI::PropagPreciseConf
- scSrpCoeff : EECFI::PropagPreciseConf
- sdfRec : EECFI::SdfFile
- sensingStart : EECFI::DorisHeader
- sensingStartTai : EECFI::DorisHeader
- sensingStop : EECFI::DorisHeader
- sensingStopTai : EECFI::DorisHeader
- sgaApFile : EECFI::PropagPreciseConf
- sgaF107File : EECFI::PropagPreciseConf
- sgaFlag : EECFI::PropagPreciseConf
- sinAmplitude : EECFI::MlstHarmonics
- slantRangeLeft : EECFI::Asar
- slantRangeRight : EECFI::Asar
- softwareVersion : EECFI::DorisHeader
- sourceRef : EECFI::AttFile
- southAlt : EECFI::DemConfFile
- sphDescriptor : EECFI::DorisHeader
- srpFlag : EECFI::PropagPreciseConf
- starDec : EECFI::StarRec
- starId : EECFI::StarRec
- starRa : EECFI::StarRec
- starRec : EECFI::StarFile
- startLat : EECFI::DorisHeader
- startLong : EECFI::DorisHeader
- stateVectorSource : EECFI::DorisHeader
- stateVectorTime : EECFI::DorisHeader
- stationAlt : EECFI::StationRec
- stationId : EECFI::StationRec
- stationLat : EECFI::StationRec
- stationList : EECFI::StationFile
- stationLong : EECFI::StationRec
- status : EECFI::StarTracker
- step : EECFI::PropagPreciseConf
- stfName : EECFI::StfVhr
- stfPt : EECFI::StfRec
- stfRec : EECFI::StfFile
- stopLat : EECFI::DorisHeader
- stopLong : EECFI::DorisHeader
- strAttRot : EECFI::StarTrackerConfFile
- strId : EECFI::StarTrackerFile
- strLimit : EECFI::StarTrackerConfFile
- strRec : EECFI::StarTrackerFile
- surface : EECFI::ZoneRec
- swathDescription : EECFI::SdfRec
- swathGeom : EECFI::SdfRec
- swathId : EECFI::SdfRec
- swathPointType : EECFI::StfVhr
- swathRecType : EECFI::SdfRec
- swathType : EECFI::StfVhr